**TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZU**

„**POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU”**

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče (Uchazeč doplní název a identifikační údaje společnosti)

tímto čestně prohlašuji, že námi nabízené vozidlo splňuje tyto stanovené parametry:

***(Uchazeč u každé jednotlivé položky zakroužkuje hodící se odpověď ANO případně NE.)***

**Technická specifikace podvozku, motoru a kabiny:**

* typ 3-osý v provedení pro provoz v odpadovém hospodářství, **ANO - NE**
* tři nápravy, poháněná prostřední dvojmontážní náprava, **ANO - NE**
* zadní náprava řízená, **ANO - NE**
* odlehčovací vzduchové odpružení náprav s ukazatelem aktuálního zatížení v kabině, **ANO - NE**
* celková hmotnost vozidla max. 26 000 Kg, **ANO - NE**
* uzávěrka difirenciálu, **ANO - NE**
* motor s výkonem min. 230 kW, splňující normu EURO 6, **ANO - NE**
* vedlejší pohon od motoru pro pohon nástavby – nezávislý, **ANO - NE**
* hlučnost motoru max. 80dB **ANO - NE**
* pomocné startování pro zimní podmínky, **ANO - NE**
* převodovka minimálně 10-ti stupňová bez spojkového pedálu, **ANO - NE**
* sání vzduchu musí být vytaženo vzadu za kabinou směrem nahoru, **ANO - NE**
* výfuk (odvod spalin) musí být vyveden za kabinou směrem nahoru vpravo, **ANO - NE**
* pneumatiky 315/80R 22,5, **ANO - NE**
* systém regulace prokluzu kol (ASR), **ANO - NE**
* zastávková brzda, **ANO - NE**
* systém zajišťující pomoc při rozjezdu vozidla, **ANO - NE**
* kotoučové brzdy, **ANO - NE**
* celoocelový přední nárazník, **ANO - NE**
* automatické denní svícení, **ANO - NE**
* elektricky vyhřívaná a nastavitelná zpětná zrcátka, **ANO - NE**
* elektricky ovládaná boční skla kabiny, **ANO - NE**
* kabina třímístná, prodloužená, s klimatizací a majáky, **ANO - NE**
* místo za sedadly ve formě úložného prostoru, **ANO - NE**
* barva kabiny zelená RAL 6016, **ANO - NE**
* barva podvozku černá RAL 9011, **ANO - NE**
* bez tachografu, **ANO - NE**
* centrální zamykání vozu, **ANO - NE**
* držák rezervy v rámu, **ANO - NE**
* skříň na nářadí, **ANO - NE**
* povinná výbava vozu pro pohyb na veřejných komunikacích, dle platných předpisů, **ANO - NE**
* nastavitelné sedadlo řidiče, **ANO - NE**
* mlhové osvětlení, **ANO - NE**
* ocelové kryty předního osvětlení vozu, **ANO - NE**
* výstražná signalizace při jízdě vzad, **ANO - NE**
* palivo – motorová nafta. **ANO - NE**

**Technická specifikace nástavby, vyklápěče:**

* barva nástavby a vyklápěče šedá RAL 7004 **ANO - NE**
* nástavba pro sběr, lineární stlačování a přepravu komunálního odpadu odpovídající

předpisům ČSN EN 1501-1, nařízení vlády číslo 170/1997 Sb., a směrnici 89/392/EHS, **ANO - NE**

* objem sběrného prostoru minimálně 21m3, **ANO - NE**
* tloušťka materiálu násypné vany min. 10mm, **ANO - NE**
* boky vany musí být vyrobeny z otěruvzdorného materiálu, **ANO - NE**
* nakládací vana bude vybavena výpustí na kapaliny opatřená uzávěrem, **ANO - NE**
* zásobník na odpad v konstrukci s vyztuženými žebry – svislá žebra na bocích nástavby

pro zvýšení pevnosti konstrukce nástavby a z důvodu snížení možnosti její koroze, **ANO - NE**

* ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím současně jako monitor zpětné kamery, **ANO - NE**
* kamera v zadní části vozidla s monitorem v kabině řidiče, **ANO - NE**
* bezpečnostní výbava dle normy ČSN EN 1501-1, **ANO - NE**
* centrální mazání nástavby, **ANO - NE**
* nosnost minimálně 10 tun, **ANO - NE**
* poměr stlačení minimálně 1:5,(lisovací poměr) **ANO - NE**
* nástavba bude vybavena bezpečnostními stupačkami s blokací rychlosti a zpátečky, **ANO - NE**
* 2ks reklamních tabulí na bocích nástavby v rozměru min. 1000 mm x 1500 mm, **ANO - NE**
* 2ks LED majáků vzadu na nástavbě, **ANO - NE**
* 4ks LED osvětlení pracovního prostoru, **ANO - NE**
* sběr nádob 110 -1 100 l, **ANO - NE**
* oboustranné ovládání vyklápěče, **ANO - NE**
* pojištění proti přetížení nádob, **ANO - NE**
* výtlačný štít bude vybaven gumovým těsněním, **ANO - NE**
* vedení výtlačného štítu po bocích nástavby, **ANO - NE**
* držák na lopatu a koště, **ANO - NE**
* dělený vyklápěč s otvíračem pro nádoby s plochým víkem, **ANO - NE**
* uvedení síly a kvality použitých materiálů v exponovaných částech nástavby.

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**………………………………………………………………………………………………………………….** (doplní uchazeč)

v dne (doplní uchazeč) jméno, podpis a razítko oprávněné osoby (doplní uchazeč)