v projektové dokumentaci jsme nenašli podrobnosti k položce Dřevěný obklad DTD deska vč. dřevěného roštu.  
Prosíme o upřesnění, z jakého materiálu je podkladní rošt a jaká je povrchová úprava obkladu (včetně barvy).

1. TIČR – na které profese – pouze na elektro nebo i jiné (které)?

Elektro část  
  
2. Serverovna  
- zadávací dokumentace postrádá podklady pro serverovnu – stavební, elektro a další práce jsou obsaženy jen ve výkazu výměr, ale chybí k nim výkresy (k dispozici jen bourací práce a nový stav, ale bez nových prvků jako dveře, podlaha…). Nejsou podklady pro nacenění, hlavně Elektro, KLM, VZT…  
U stavby chybí zásadní specifikace ke dveřím, vinylu (technická data, barevné provedení)

Viz.  příloze   
  
3. Stavba 1NP  
- podhled akustický kulatý a strop – pokud jsou zde myšlené akustické designové prvky, prosíme o zaslání vizualizace pro lepší představu typu kruhů, rozměrů a také upřesnění, jak má vypadat strop nad těmito akustickými panely (jsou zde viditelná technologická vedení, odhalený betonový strop, není nikde zakreslen „tunel“ u stropu, ve kterém vede snad voda, a tento tunel není obnažený jako okolní strop – po instalaci pouze kruhových panelů nebude esteticky sladěné – navrhujeme zvážit úpravu stropu min. přebroušením a nátěrem, nejlépe zakrytím SDK deskami.

Viz. doplněné technické podmínky a vizualizace

Oproti vizualizaci bude strop nad kulatými akustickými panely opatřen černým nástřikem   
  
- dveře D01 ve výkazu 11x, ale ve specifikaci jen 5+1, dle výkresu je to také 5(L)+1(P) – předpokládáme, že platí počty z výkresu a specifikace, ale ve výkazu nejde množství změnit (je uzamčeno)  
viz. upravený soupis prací   
- dveře D08 – ve VV 3ks, ve specifikaci a výkresu 4 (2xL,2xP) – předpokládáme, že platí počty z výkresu a specifikace, ale ve výkazu nejde množství změnit (je uzamčeno)  
viz. upravený soupis prací

- kuchyňka a nábytek bufetu – je možné dostat lepší podklady? Výkresy…? Specifikace baterie a dřezu?

Viz. doplněný výkres

- D+M kuchyňské linky - viz. T06 vč. dřezu a baterie - viz. v.č. D.1.1.c)04 – pod tímto číslem jen word s kontaktem na někoho – výkres si tedy máme vyžádat od osoby, která je zde uvedená? Ve výpisu truhl.výrobků je totiž „Bude zpracovaná výrobní dokumentace“ – tu předpokládám bude dělat zhotovitel/truhlář, ale bez základního nákresu nejde nacenit.

Viz. doplněný výkres

- bezrámové příčky – skleněné příčky vč. dveří – je možné zaslat vizualizace, abychom měli představu o typu zamýšlených příček? Také prosíme o zaslání výkresu nebo alespoň doplnění výkresu řezu, kde v tuto chvíli nejsou vidět dveře a rozměry příček (tl aj. [tech.info](http://tech.info)).

Viz. řez č. 6 a půdorys 1.NP  
  
- lavička a květináče – jsou ve specifikaci (technické podmínky výrobků), ale ve výkazu nejsou – bude se doplňovat do výkazu nebo nebude zahrnuto do tohoto zadání?

Lavičky a květináče nejsou součástí stavby

- je možné obdržet kladecký plán na dlažbu a obklady (kvůli správnému ohodnocení obtížnosti kladení)

Dlažba bude kladena na střih v dilatačních celcích max. 3x 3 m, budou použity nerezové dilatační lišty   
  
- zimní opatření – jsou uvedené ve VRN – jaká je přesná představa o těchto opatřeních ze strany zadavatele?

Zhotovitel musí počítat s pracemi v zimním období   
  
4. Nájem místnosti pro KD - prosíme o informaci ohledně možnosti pronajmout místnost pro konání kontrolních dní a cenu.  
  
5. Je k dispozici statický posudek na bourací práce? Bourací práce nezasahují do nosných konstrukcí, dle původní PD se jedná o příčky. V případě zjištění jiného stavu než předpokládá projektová dokumentace, je nutné práce pozastavit a přizvat projektanta.

Výtahová šachta bude odstraněna pouze v 1.NP s tím, že je nutné při bouracích pracích ověřit, že zdivo je dozděno ke stropní konstrukci a neplní nosnou funkci tak,jak bylo uvažováno v původní PD. V 1.PP musí výtahová šachta zůstat zachována, jelikož zde částečně může vynášet strop okolo otvoru výtahové šachty.

Viz. upravené výkresy 1.PP  
  
6. Bude požadováno „zakrýt“ vstupy – skleněné automatické dveře (2x), aby nebylo vidět dovnitř? Např. nějaká plachta, polep s nápisem „Zde probíhá rekonstrukce vstupní haly. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.“ Nebo něco v tomto smyslu?

Vyměněné vstupní dveře musí být zajištěny proti poškození.

Obsah obrázku text, Písmo, algebra, účtenka

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

El. roleta – viz. příloha technická specifikace

PD slaboproudů - Viz. příloha

prosíme o doplňující info k obkladům a dlažbě.  
Podle souboru Technické podmínky výrobku je dlažba i obklad v rozměru 80x80cm - můžete potvrdit?

Ano, dlažba bude 800x800

U obkladu i dlažby je uvedená šedá barva a je přiložen obrázek se dvěma různými odstíny barev. Který odstín je platný pro dlažbu a který pro obklad? Je případně vybrán určitý typ keramiky a barevný design nebo máme navrhnout po upřesnění odstínu?

Na podlaze bude betonově šedá, přesný odstín na obklady bude vyvzorkován.

rádi bychom Vás požádali o doplnění informací k návrhu kuchyňské linky. V podkladech nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, konkrétně:  
- chybí některé rozměry (např. hloubka),  
- není specifikován použitý materiál,  
- není upřesněn způsob zabudování spotřebičů (lednice, chladicí vitríny apod.).

viz. přiložený výkres   
  
Dále poprosím o uvedení údajů o šířce a délce otopných těles Z01, Z02.

typ Z01 - 22-050-100 (2 deskové s 2 přestupní plochy, výška 500, délka 1000 )

typ Z02 - u vstupních dveří - 33-050-120  (3 deskové s 3 přestupní plochy, výška 500, délka 1200 )