**Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

Prohlášení účastníka zadávacího řízení podle zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

**název veřejné zakázky:**

**„Komunální vozidlo pro zimní údržbu   
a vysprávku vozovek“**

**Zadavatel:**

název: **TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.**

sídlo: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

IČO: 65138082

|  |  |
| --- | --- |
| **1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA** | |
| název fyzické nebo právnické osoby: | doplní účastník |
| sídlo: | doplní účastník |
| IČO/DIČ: | doplní účastník |
| kontaktní osoba: | doplní účastník |
| telefonní spojení/ e-mailová adresa: | doplní účastník |
| účastník je malý nebo střední podnik: | účastník uvede ANO nebo NE |
| účastník využívá poddodavatele: | účastník uvede ANO nebo NE |
| podává účastník společnou nabídku: | účastník uvede ANO nebo NE |

|  |  |
| --- | --- |
| **2) NABÍDKOVÁ CENA** | |
| **Nabídková cena v Kč bez DPH** | **účastník doplní hodnotu v Kč bez DPH** |
| samostatně DPH | účastník doplní hodnotu DPH |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč včetně DPH | účastník doplní hodnotu v Kč včetně DPH |

|  |
| --- |
| **3) PROHLÁŠENÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM** |
| Dodavatel čestné prohlašuje, že   1. plně akceptuje zadávací podmínky veřejné zakázky, a to včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, a nemá k nim žádné výhrady nebo požadavky na upřesnění, 2. potvrzuje, že se seznámil se všemi dokumenty obsahujícími zadávací podmínky, a to i v jejich vzájemné souvislosti, shledal je srozumitelné a dostačující pro zpracování nabídky a následné plnění veřejné zakázky. |

|  |
| --- |
| **4) PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |
| Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky   1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. |

|  |
| --- |
| **5) PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ** |
| Dodavatel čestné prohlašuje, že není ve střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů.  Dodavatel nemá takové osoby, jak je uvedeno níže.  *Ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:*  *„Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.*  Dodavatel dále čestné prohlašuje, že není ve střetu zájmů vůči zadavateli této veřejné zakázky, potažmo vůči konkrétním osobám podílejícím se na Technických služeb Karviná, a.s. |

|  |
| --- |
| **6) PROHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI** |
| Dodavatel čestně prohlašuje, že je způsobilý k plnění veřejné zakázky v rozsahu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť   1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, kdy k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, a to: 2. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 3. trestný čin obchodování s lidmi, 4. tyto trestné činy proti majetku: 5. podvod, 6. úvěrový podvod, 7. dotační podvod, 8. legalizace výnosů z trestné činnosti, 9. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 10. tyto trestné činy hospodářské: 11. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 12. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 13. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 14. pletichy při veřejné dražbě, 15. poškození finančních zájmů Evropské unie, 16. trestné činy obecně nebezpečné, 17. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 18. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 19. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 20. trestné činy úředních osob, 21. úplatkářství, 22. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 23. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 24. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 25. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 26. není v likvidaci[[1]](#footnote-1), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku[[2]](#footnote-2), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu[[3]](#footnote-3) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. |

|  |
| --- |
| **7) PROHLÁŠENÍ K PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI** |
| Dodavatel čestné prohlašuje, že je profesně způsobilý k plnění veřejné zakázky v rozsahu § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona, neboť  dle § 77 odst. 1 ZZVZ   * ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje   dle § 77 odst. 2 ZZVZ   * doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - alespoň v prosté kopii. Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží zejména výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.   Předmět podnikání – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  Pozn.  Při prokazování kvalifikace se uplatní také obecná pravidla vztahující se k předkládání dokladů obsažená v § 45 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad, není-li z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad. Toto pravidlo se tak uplatní především v situacích, kdy se jednotlivá oprávnění k podnikání „překrývají“ a oprávnění k provádění jedné činnosti je tak možno prokázat prostřednictvím různých dokladů o oprávnění k podnikání. Možnost předložit jiný rovnocenný doklad vyplývá přímo z ustanovení § 45 odst. 2 ZZVZ. |
| účastník doplní  (např. zapsán v obchodním rejstříku …..  zapsán v živnostenském rejstříku – obor podnikání…..) |

|  |  |
| --- | --- |
| **8) PROHLÁŠENÍ K TECHNICKÉ KVALIFIKACI – referenční zakázky** | |
| Dodavatel čestné prohlašuje, že splňuje podmínky technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b), v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.  **Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval nejméně 2 dodávky, jejichž předmětem byly zakázky níže specifikovaného charakteru:**   * **2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka nového vozidla komunálního vozidla pro zimní údržbu kategorie N3G, bez bližší specifikace, v minimálním souhrnném finančním objemu 5 000 000 Kč bez DPH.** | |
| **REFERENČNÍ ZAKÁZKA č. 1** | |
| název realizované zakázky: | doplní účastník |
| název objednatele: | doplní účastník |
| sídlo nebo místo podnikání: | doplní účastník |
| IČO objednatele: | doplní účastník |
| kontaktní osoba objednatele: | doplní účastník |
| telefonní spojení na objednatele: | doplní účastník |
| místo realizace zakázky: | doplní účastník |
| popis předmětu plnění zakázky: | doplní účastník *(např. dodávka komunálního vozidla pro zimní údržbu kategorie N3G)* |
| doba (termín) plnění zakázky: | doplní účastník (od – do) |
| cena dodávky v Kč bez DPH: | doplní účastník |
| **REFERENČNÍ ZAKÁZKA č. 2** | |
| název realizované zakázky: | doplní účastník |
| název objednatele: | doplní účastník |
| sídlo nebo místo podnikání: | doplní účastník |
| IČO objednatele: | doplní účastník |
| kontaktní osoba objednatele: | doplní účastník |
| telefonní spojení na objednatele: | doplní účastník |
| místo realizace zakázky: | doplní účastník |
| popis předmětu plnění zakázky: | doplní účastník *(např. dodávka komunálního vozidla pro zimní údržbu kategorie N3G)* |
| doba (termín) plnění zakázky: | doplní účastník (od – do) |
| cena dodávky v Kč bez DPH: | doplní účastník |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9) PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY** | | |
| Prokazuje dodavatel část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby? | účastník uvede ANO nebo NE  *(Pozn. Pokud dodavatel uvede variantu „NE“, již v tomto bodě nevyplňuje žádné další informace)* | |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE JINÉ OSOBY:** | | |
| název fyzické nebo právnické osoby: | | doplní účastník je-li relevantní |
| sídlo: | | doplní účastník je-li relevantní |
| IČO/DIČ: | | doplní účastník je-li relevantní |
| kontaktní osoba: | | doplní účastník je-li relevantní |
| telefonní spojení/ e-mailová adresa: | | doplní účastník je-li relevantní |
| část kvalifikace prokazovaná prostřednictvím jiné osoby:  doplní účastník je-li relevantní | | |
| Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby / jiných osob, čestně prohlašuje, že je schopen v souladu s § 83 odst. 1 zákona schopen předložit   1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.   Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.  Na základě výzvy zadavatele jsem připraven předmětné doklady předložit ve stanovené lhůtě. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10) PROHLÁŠENÍ K TECHNICKÉ SPECIFIKACI NABÍZENÉHO VOZIDLA** | | | |
| Dodavatel čestně prohlašuje, že, jím nabízené komunální vozidlo pro zimní údržbu kategorie N3G splňuje veškeré níže uvedené technické parametry a obsahuje požadovanou výbavu.  **Přesný název a označení podvozku:** *DOPLNÍ ÚČASTNÍK*  **Přesný název a označení nástavby:** *DOPLNÍ ÚČASTNÍK* | | | |
| **PODVOZEK -** *DOPLNÍ ÚČASTNÍK* | | | |
| **Parametr - požadovaná hodnota** | **splnění požadavku** | **jednotka** | **nabízená hodnota**  *níže bude vyplněno u všech relevantních položek* |
| Vozidlo schválené ve třídě N3G - terénní vůz | ANO/NE |  |  |
| Vozidlo s levostranným řízením | ANO/NE |  |  |
| Celková hmotnost vozidla min. 18.000 kg, max. 19.000 kg | ANO/NE | kg |  |
| Technické zatížení přední nápravy min. 7.500 kg | ANO/NE | kg |  |
| Přední náprava nosnost min. 9.000 kg - náprava s planetovými koly | ANO/NE |  |  |
| Technické zatížení zadní nápravy min. 11.500 kg | ANO/NE | kg |  |
| Zadní náprava, nosnost min. 13.000 kg - náprava s planetovými koly | ANO/NE |  |  |
| Rozvor min. 3.850 - max. 3.950 mm | ANO/NE | mm |  |
| Pohon náprav 4x4 | ANO/NE |  |  |
| Převodový poměr min i = 4,75 max i = 4,85 | ANO/NE |  |  |
| Rozdělovací převodovka se silničním a terénním převodovým stupněm | ANO/NE |  |  |
| Výkon motoru min. 210 kW, točivý moment min.1 100 Nm | ANO/NE | l |  |
| Emisní třída EURO 6d dle platné legislativy | ANO/NE |  |  |
| Alternátor, třífázový, 28 V, min. 115 A, min.3 350 W | ANO/NE | A |  |
| Vzduchový kompresor s úsporným systémem (odpojování) | ANO/NE |  |  |
| Motorová brzda, odstupňovatelná, (EVBec nebo podobný systém) | ANO/NE |  |  |
| Palivo diesel | ANO/NE |  |  |
| Objem palivové nádrže min. 300 l, palivová nádrž vpravo ocelová | ANO/NE | l |  |
| Uzávěr palivové nádrže uzamykatelný, odvětraný, stejný zámek | ANO/NE |  |  |
| Uzávěr pro zásobník AdBlue, uzamykatelný | ANO/NE |  |  |
| Vyhřívaný palivový filtr | ANO/NE |  |  |
| Odpružení zadní nápravy listovými pery | ANO/NE |  |  |
| Tlumič na zadní nápravě, verze pro vysoké těžiště | ANO/NE |  |  |
| Stabilizátor, zadní náprava, pro vysoké těžiště | ANO/NE |  |  |
| Odpružení přední nápravy listovými pery | ANO/NE |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO/NE |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu přední nápravy se zvukovou signalizací | ANO/NE |  |  |
| Rozměr pneumatik min. 315/80, R 22,5 | ANO/NE |  |  |
| Bubnové brzdy na přední a zadní nápravě | ANO/NE |  |  |
| Bubnové brzdy na zadní nápravě | ANO/NE |  |  |
| Parkovací brzda na zadní nápravě, pneumatická | ANO/NE |  |  |
| Parkovací brzda, na přední nápravě, pneumatická, přídavná | ANO/NE |  |  |
| Rezervní kolo 1 ks 315/80 R 22,5 | ANO/NE |  |  |
| Držák rezervního kola v rozvoru | ANO/NE |  |  |
| Vytahovadlo pro rezervní kolo | ANO/NE |  |  |
| Tlumič výfuku, na boku, vpravo | ANO/NE |  |  |
| Koncová trubka výfuku, ke středu rámu | ANO/NE |  |  |
| Ocelový přední nárazník s ochranou chladiče | ANO/NE |  |  |
| Vysoušeč vzduchu vyhřívaný | ANO/NE |  |  |
| Elektronický brzdový systém (EBS) | ANO/NE |  |  |
| Antiblokovací systém (ABS), verze Offroad s terénní logikou | ANO/NE |  |  |
| Elektronická parkovací brzda integrovaná v přístrojové desce | ANO/NE |  |  |
| Brzdová funkce svahová brzda | ANO/NE |  |  |
| Palubní počítač v českém jazyce | ANO/NE |  |  |
| Převodovka manuální min. 9 stupňů | ANO/NE |  |  |
| Kabina celokovová denní bez lůžka nízká | ANO/NE |  |  |
| Obsazení kabiny 1+1 | ANO/NE |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bederní opěrkou - vyhřívané | ANO/NE |  |  |
| Potahy sedadel textilní | ANO/NE |  |  |
| Loketní opěrky sedadla řidiče | ANO/NE |  |  |
| Nastavení výšky bezpečnostního pásu, sedadlo řidiče | ANO/NE |  |  |
| Sedadlo spolujezdce, podélně a výškově nastavitelné | ANO/NE |  |  |
| Indikace bezpečnostního pásu, 1. řada sedadel, akustická a optická | ANO/NE |  |  |
| Barva kabiny Oranžová RAL 2011 | ANO/NE |  |  |
| Zařízení pro vyklápění kabiny řidiče, ruční | ANO/NE |  |  |
| Stupačka, s madlem na střeše kabiny, strana řidiče | ANO/NE |  |  |
| Přední nástup, integrovaný s možností přidržení | ANO/NE |  |  |
| Přední okno, vrstvené bezpečnostní sklo, tónované a vyhřívané | ANO/NE |  |  |
| Zadní stěna kabiny řidiče s oknem uprostřed, ochranná mřížka | ANO/NE |  |  |
| Stěrače předního okna s ruční aktivací | ANO/NE |  |  |
| Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce, stupačka kyvná | ANO/NE |  |  |
| Centrální zamykání | ANO/NE |  |  |
| Min. 2 ks klíče od vozidla | ANO/NE |  |  |
| Vnější sluneční clona na kabině | ANO/NE |  |  |
| Protisluneční roleta bočních oken, vnitřní, mechanická, strana řidiče | ANO/NE |  |  |
| Okna dveří tónovaná s bezpečnostním sklem | ANO/NE |  |  |
| Přední světlomet, mlhový světlomet | ANO/NE |  |  |
| Světla pro denní svícení LED se zapojením zadních světel | ANO/NE |  |  |
| Ochrana proti kamínkům pro přední světlomety - mřížka | ANO/NE |  |  |
| 2 obrysová světla LED | ANO/NE |  |  |
| Komfortní funkce blikání, aktivovatelná | ANO/NE |  |  |
| Směrová světla boční LED | ANO/NE |  |  |
| Světlomety vozidel zimní údržby pod předním oknem | ANO/NE |  |  |
| Příprava pro přídavné osvětlení na střeše kabiny řidiče | ANO/NE |  |  |
| 2 ks majáků LED oranžové barvy na střeše kabiny řidiče | ANO/NE |  |  |
| 2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče vzadu 1 vpravo a 1 vlevo | ANO/NE |  |  |
| Venkovní zpětná zrcátka elektricky nastavitelná vyhřívaná | ANO/NE |  |  |
| Pouzdro zrcátka nelakované | ANO/NE |  |  |
| Přední zrcátko manuálně nastavitelné | ANO/NE |  |  |
| Příprava pro kameru připojená ke zpětnému chodu | ANO/NE |  |  |
| Multifunkční volant, nastavitelná výška a sklon | ANO/NE |  |  |
| Volant s parkovací polohou a blokováním | ANO/NE |  |  |
| Imobilizér | ANO/NE |  |  |
| Tachograf s kalibrací a certifikací (dle DSRC) | ANO/NE |  |  |
| 2 ks zásuvek v kabině řidiče uprostřed 12 V a 24 V | ANO/NE |  |  |
| Příprava pro rádiovou stanici s anténou CB | ANO/NE |  |  |
| Elektronický stabilizační program (ESP) | ANO/NE |  |  |
| Regulace prokluzu (ASR) | ANO/NE |  |  |
| Tempomat (regulace rychlosti jízdy) | ANO/NE |  |  |
| Omezovač rychlosti jízdy, nastavitelný, omezovač | ANO/NE |  |  |
| Systém varování před opuštěním jízdního pruhu | ANO/NE |  |  |
| Systém sledování únavy řidiče | ANO/NE |  |  |
| Klimatizace - automatická | ANO/NE |  |  |
| Větrání, bez možnosti vyřazení, trvalé udržování mírného přetlaku v kabině řidiče | ANO/NE |  |  |
| Přídavné vodní topení, min. 4 kW | ANO/NE |  |  |
| Hrubý odlučovač pro nasávání vzduchu do vnitřního prostoru | ANO/NE |  |  |
| Světlo na čtení u řidiče a spolujezdce | ANO/NE |  |  |
| Integrovaný palubní počítač v češtině s ukazatelem doby řízení | ANO/NE |  |  |
| Odkládací box mezi sedadly | ANO/NE |  |  |
| Elektrické ovládání bočních oken | ANO/NE |  |  |
| Autorádio funkcí bluetooth a handsfree pro jeden mobilní telefon, zobrazení obrazu zadní kamery na display rádia | ANO/NE |  |  |
| Integrace Smart telefonu (zrcadlení aplikací telefonu na display rádia) | ANO/NE |  |  |
| Zvuková signalizace při couvání | ANO/NE |  |  |
| Elektroinstalace bude přizpůsobena připojení nástavby k podvozku | ANO/NE |  |  |
| Příprava pro možnost start-stop motoru, pod přední kapotou | ANO/NE |  |  |
| KSM modul pro komunikaci nástavby s vozidlem + zběrnice FMS | ANO/NE |  |  |
| Přední deska, tvar F1/C, podle DIN EN 15432-1 | ANO/NE |  |  |
| Příprava, elektrická, pro sypač (signál dráhy / rychlosti) | ANO/NE |  |  |
| Vedlejší pohon v závislosti na motoru od setrvačníku s přírubou (6 otvorů, 100 mm), min. 600 / 720 Nm trvalá / krátkodobá zátěž | ANO/NE |  |  |
| Vedlejší pohon, v závislosti na převodovce bez příruby | ANO/NE |  |  |
| Výstražný trojúhelník, zvedák min. 10 t, podkládací klín, hasící přístroj, hadice na huštění pneumatik 20 m s manometrem, autolékárnička | ANO/NE |  |  |
| Vzduchové vývody pro přívěs na konci rámu | ANO/NE |  |  |
| Zásuvka ABS pro přívěs na konci rámu | ANO/NE |  |  |
| Tažný závěs na čep průměr 40 mm | ANO/NE |  |  |
| El. přípoj 24V 1x15 pólů na konci rámu | ANO/NE |  |  |
| Zadní zástěrka v celé šířce podvozku | ANO/NE |  |  |
| Dokumentace a označení vozidla v češtině | ANO/NE |  |  |
| **DOVYBAVENÍ VOZIDLA** |  | | |
| Zásuvka pro radlici - 7-mi pól (u upínací desky) | ANO/NE |  |  |
| Přední upínací deska ČSN EN 15432-1 (DIN 76060 kompatibilní) pro možnost montáže sněhových radlic | ANO/NE |  |  |
| Rychlovýměnný systém pro nástavby - naváděcí prvky (navedení v podélném i v příčném směru vzhledem k rámu nosiče) a upínací prvky | ANO/NE |  |  |
| Vybavení vozidla dle platné legislativy blatníky, zástěrkami a bočními zábranami | ANO/NE |  |  |
| Homologace vozidla jako "nosič výměnných nástaveb" se zápisem do VTP včetně zapsání výjimek na zvýšené umístění SPZ a montáž zvýšeného sdruženého osvětlení pro radlici | ANO/NE |  |  |
| Komunální hydraulika s čerpadlem s proměnným geometrickým objemem a regulací průtoku pro pohon nesených nástaveb a polohování radlice. Výkon min 80 l/min. - 200 bar při 1000 RPM pro pohon nástaveb, 2 pracovní okruhy pro polohování radlice vč. plovoucí polohy. Nádrž umístěná za kabinou o min. objemu 120 l. Rozvaděče umístěny v uzavřené skříni chránící je před nepříznivými vlivy počasí | ANO/NE | l |  |
| Systém samočinné regulace výkonu čerpadla pomocí snímání zátěže hydraulického okruhu dle výkonu pracovních nástaveb | ANO/NE |  |  |
| Hydraulické vývody (rychlospojky) pro nástavby za kabinou | ANO/NE |  |  |
| Hydraulické vývody (rychlospojky) pro radlici vedle přední upínací desky | ANO/NE |  |  |
| Ovládání umístěno v kabině z místa řidiče | ANO/NE |  |  |
| Hydraulická nádrž vybavená filtrem, indikátorem znečištění, teploměrem a indikací minimální hladiny oleje se signalizací v kabině | ANO/NE |  |  |
| **POSYPOVÁ NÁSTAVBA** *DOPLNÍ ÚČASTNÍK* | | | |
| Nová, nepoužitá výměnná nástavba pro posyp inertními materiály s možností řízeného výdeje teplé obalované směsi | ANO/NE |  |  |
| Montáž na rychlovýměnný systém nosiče | ANO/NE |  |  |
| Pohon nástavby od komunální hydraulicky podvozku | ANO/NE |  |  |
| Objem nástavby min. 5 m3 | ANO/NE | m3 |  |
| Nástavba s dvojitým pláštěm pro možnost vyhřívání | ANO/NE |  |  |
| Vyhřívání meziprostoru nezávislým naftovým topením min 7 kW | ANO/NE |  |  |
| Vynášení materiálu 2 šneky o průměru minimálně 290 mm | ANO/NE | mm |  |
| Volitelná šířka posypu 2 – 8 m | ANO/NE | m |  |
| Nástavba vybavena zadním rozmetadlem | ANO/NE |  |  |
| Osvětlení zadního rozmetadla bílým LED světlem | ANO/NE |  |  |
| Zadní rozmetadlo výškově stavitelné rozmetadlo sklopné | ANO/NE |  |  |
| Přední rozmetadlo umístěné mezi nápravami vozidla | ANO/NE |  |  |
| Zadní uzavírací zařízení pro výdej obalované směsi | ANO/NE |  |  |
| Ovládání a regulace výdeje obalované směsi na zadní stěně nástavby | ANO/NE |  |  |
| Ruční elektrické ovládání sypací nástavby z kabiny řidiče, | ANO/NE |  |  |
| Systém zkrápění chemického materiálu s postranními nádržemi min. 2 x 900 l | ANO/NE | l |  |
| Gravitační výdej solného roztoku | ANO/NE |  |  |
| Otočný nerezový skluz | ANO/NE |  |  |
| Signalizace posypu zadního rozmetadla - bezdotyková | ANO/NE |  |  |
| Elektrické natáčení rozmetadla | ANO/NE |  |  |
| Ocelová demontovatelná síta v násypce (rozměr oka 100 x 100 mm) | ANO/NE |  |  |
| Odklápěcí střecha (termoplachta)nad zásobníkem (plachtová na ocelové konstrukci) | ANO/NE |  |  |
| Ovládání mechanismu střechy ze země | ANO/NE |  |  |
| V zadní části nástavby vybavena výstražným majákem oranžové barvy v LED provedení | ANO/NE |  |  |
| V zadní části nástavby vybavena více světelnou alejí oranžové barvy v LED provedení | ANO/NE |  |  |
| Osvětlení korby v provedení LED | ANO/NE |  |  |
| Povrchová úprava s odolností proti korozi dle EN 9227/93, | ANO/NE |  |  |
| Nástavba bude opatřena výstražnými polepy a piktogramy dle platné legislativy | ANO/NE |  |  |
| Barevné provedení: oranžová – RAL 2011 | ANO/NE |  |  |
| Odstavné výškově stavitelné nohy ( stojany ) pro odstavení nástavby | ANO/NE |  |  |
| **SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA** *DOPLNÍ ÚČASTNÍK* |  | | |
| Nová, nepoužitá výměnná nástavba pro převoz sypkých a kusových materiálů | ANO/NE |  |  |
| Montáž na rychlovýměnný systém nosiče | ANO/NE |  |  |
| Pohon nástavby od hydrauliky podvozku (čerpadlo na převodovce) | ANO/NE |  |  |
| Připojení pomocí rychlospojek ke společné nádrži | ANO/NE |  |  |
| Ovládání pneumatickým ventilem z kabiny vozidla | ANO/NE |  |  |
| Podlaha ocelová - plech min 5 mm | ANO/NE | mm |  |
| Bočnice min. 600 mm na spodních pantech s pomocnými pružinami pro snazší zvedání | ANO/NE |  |  |
| Zvýšené přední čelo | ANO/NE |  |  |
| Zadní čelo s automatickým zavíráním a otvíráním (mechanicky) | ANO/NE |  |  |
| Demontáž z vozidla s kompletním rámem a pístnicí | ANO/NE |  |  |
| Odstavné výškově stavitelné nohy | ANO/NE |  |  |
| Barevné provedení: oranžová – RAL 2011 | ANO/NE |  |  |
| **SNĚHOVÁ** **RADLICE** *DOPLNÍ ÚČASTNÍK* |  | | |
| Nová, dosud nepoužívaná radlice | ANO/NE |  |  |
| Sněhová radlice ocelová | ANO/NE |  |  |
| Segmentové provedení štítu (3 segmenty) | ANO/NE |  |  |
| Jednotlivé segmenty odpružené proti nárazu na překážku do 10 cm | ANO/NE |  |  |
| Pracovní šířka záběru radlice min. 3 000 mm při vodorovné poloze s nápravou vozidla, min. 2 555 mm při cca 30 ° vytočení | ANO/NE | mm |  |
| Celková výška radlice včetně štítu min. 1 350 mm, nesmí bránit řidiči ve výhledu, musí zabránit sněhu při pluhování odlétávat na přední sklo vozidla | ANO/NE |  |  |
| Systém hydraulického zvedání/spouštění a stranového přetáčení | ANO/NE |  |  |
| Ovládání z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče | ANO/NE |  |  |
| Pojezdová kola výškově nastavitelná | ANO/NE |  |  |
| Břity radlice z plastu | ANO/NE |  |  |
| Demontáž a montáž bez použití mechanizace | ANO/NE |  |  |
| Odstavné nohy jako součást dodávky | ANO/NE |  |  |
| Pryžová zábrana proti přeletu sněhu | ANO/NE |  |  |
| Ochranná stavitelná plachta proti úletu sněhu | ANO/NE |  |  |
| Mechanické zajištění zvednuté polohy | ANO/NE |  |  |
| Výstražné praporky a osvětlení | ANO/NE |  |  |
| Výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem | ANO/NE |  |  |
| Elektrická instalace 24 V | ANO/NE |  |  |
| Barevné provedení: oranžová – RAL 2011 | ANO/NE |  |  |
| Binární výstup o činnosti pluhu (pluh nahoře/dole), elektrický signál kladný nebo záporný přístupný z instalovaného čidla nebo ovládacího panelu | ANO/NE |  |  |
| Oboustranná nájezdová ochrana na bocích radlice | ANO/NE |  |  |
| Návod k obsluze, prohlášení o shodě, zaškolení obsluhy | ANO/NE |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10) PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA – SEZNAM PODDODAVATELŮ** | |
| **IDENTIFIKACE PODDODAVATELE č. 1** | |
| název fyzické nebo právnické osoby: | doplní účastník je-li relevantní |
| sídlo: | doplní účastník je-li relevantní |
| IČO/DIČ: | doplní účastník je-li relevantní |
| kontaktní osoba: | doplní účastník je-li relevantní |
| popis části plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá účasník zadat poddodavateli: | doplní účastník je-li relevantní |
| % podíl na plnění předmětu veřejné zakázky | doplní účastník je-li relevantní |

v dne doplní účastník

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby doplní účastník

1. *dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.* [↑](#footnote-ref-3)