**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**Naftový generátor pro mobilní gastrokontejner se skladem v areálu Karvinského moře**

**Parcela č. 1007/1, k.ú. Darkov**

**Požadavky na technické parametry:**

1. **Technické parametry:**
   * Minimální výkon generátoru: 7,5 kW
   * Krytí spotřeby elektrické energie spotřebičů umístěných v gastro kontejneru – (osvětlení, kávovar, lednice…)
   * Maximální objem palivové nádrže: 25 litrů
   * Ochranné plechy proti nárazu a postříkání kapalinou
   * Odhlučněná skříň pro snížení hluku během provozu
   * Automatická regulace napětí (AVR)
   * Ukazatel nedostatku oleje
   * Propojení s fotovoltaickými panely: Ano.
2. **Servis a záruka:**
   * Minimální záruční doba.
   * Možnost pozáručního servisu.
3. **Cenové podmínky:**
   * Cena musí zahrnovat všechny náklady spojené s dodávkou a instalací (pokud relevantní).
4. **Další požadavky:**
   * Dokumentace k výrobku (uživatelský manuál, certifikace, prohlášení o shodě apod.).